附件

民防工程安全智能监管物联设施配置标准

本市范围内民防工程可按照《上海市公用民防工程安全监管物联设施设计规范》的要求设计、安装智能监管物联设施，并参照下列要求分类配置：

配置内容	特殊配置 要求	推荐配置 要求	标准配置 要求
物联终端	火险隐患监测	必配	必配	必配
浸水隐患监测	必配	必配	必配
人员闯入隐患监测	必配	必配	选配
空气环境隐患监测（温湿度）	必配	必配	选配
空气环境隐患监测（其他）	选配	选配	选配
沉降位移隐患监测	必配	选配	选配
供电隐患监测	选配	选配	选配
视频安防监控	必配	选配	选配
通信信号	4G信号	必配	必配	必配，且转WIFI
互联网	必配，且转WIFI	选配，且转WIFI	不配
覆盖范围	工程口部	必配	必配	必配
主通道	必配	必配	选配
设备机房	必配	选配	选配
其他区域	选配	—	—
说明：

特殊配置一般适用于人员密集（如：餐饮、商业、教育、活动等）的公用民防工程、安装充电桩或充电插座的机动车库和非机动车库工程、毗邻轨道交通车站的工程。

推荐配置一般适用于平时用作仓储或机动车库的公用民防工程，人员密集的其他民防工程，在用的退出序列工程。

标准配置一般适用于其他用途的公用民防工程和未用的退出序列工程。

风险评估为中、高风险的公用民防工程，应提高一个标准配置；工程结构存在风险的工程应在原配置标准的基础上，增加沉降位移隐患监测。