附件2：
[bookmark: _GoBack]职业病诊断机构仪器、设备基本配置要求

	诊断项目
	基本仪器、设备

	基本要求
	1.办公设备:电脑及打印设备、国家政务网、办公场所、观察病区及床位
2.诊断设备：血细胞自动分析仪、尿液分析仪、血压计、心电图机、离心机、彩色多普勒超声诊断仪、X光摄片机、生化分析仪

	职业性尘肺和其他呼吸系统疾病
	三联式观片灯、肺功能仪、满足高千伏摄片条件的屏胶X线摄片机或数字摄影X线摄片（DR）机、电子计算机断层扫描仪（CT）*

	职业性皮肤病
	皮肤组织病理检查相关仪器（荧光显微镜、普通显微镜、石蜡切片机、冰冻切片机、自动脱水机）、皮肤斑贴试验相关仪器*（氙弧灯、wood灯、 UVA、UVB光疗仪、日光模拟仪、电子放大镜、斑试器、数码相机）、电子天平、皮肤镜*、数字温湿度表

	职业性眼病
	视力表、色盲检查图、裂隙灯显微镜、眼底镜、视野仪

	职业性耳鼻喉口腔疾病
	1.耳鼻喉科常规仪器（如额镜、头灯、扩鼻器等）、纯音电测听仪、符合条件的隔音室、声阻抗测听仪*、多频稳态诱发电位检查仪*、听性诱发电位检查仪*、耳声发射检查仪*
2.口腔综合治疗台（牙科诊床）、口腔X线摄片机

	职业性化学中毒
	1.额镜、视力表、裂隙灯显微镜、视野仪、眼底镜
2.脑电图仪*、神经-肌电图仪*、骨密度仪*、肺功能仪*、计算机断层扫描仪（CT）*、磁共振成像仪（MRI）*
3.酶标仪\全自动酶免仪、电解质分析仪、血气分析仪、光学显微镜、生物显微镜、分光光度计（紫外和荧光）
4.烘箱、恒温水浴箱、离心机、紫外灯、通风橱、分析天平（万分之一，如标准外购可降至千分之一）#、测汞仪#、锌卟啉直读仪#、酸度计、氟电极及配套仪器#、原子吸收分光光度仪及其配套仪器#、原子荧光分光光度计#、高效液相或气相色谱仪及其配套仪器#、磁力搅拌器、超声波清洗器、生物显微镜*

	物理因素所致职业病
	纯音电测听仪、隔音室、裂隙灯显微镜、超声心动图仪*、电子计算机断层扫描仪（CT）*、磁共振成像仪（MRI）*（高气压作业诊断）、肌电图仪*、声阻抗测听仪*、脑电图仪*

	职业性放射性疾病
	超净工作台、裂隙灯、眼底镜、化学发光免疫分析仪、生物显微镜*、二氧化碳培养箱*、FISH荧光显微镜及摄像装置*、染色体图像分析系统*

	职业性传染病
	生物显微镜*、二氧化碳培养箱*、血培养仪、PCR仪、酶标仪、

	职业性肿瘤
	电子计算机断层扫描仪（CT）*、膀胱镜*

	其他职业病
	电子计算机断层扫描仪（CT）*、磁共振成像仪（MRI）*


注：1.“*”项目，认可二级以上医疗卫生机构相关检查结果；
2.“#”项目，可以委托具有该项目检查能力的职业病诊断机构开展相关检查，备案时应提交包含委托项目和仪器清单等内容的
委托协议书，以及被委托诊断机构备案回执复印件（加盖被委托诊断机构公章）。

