附件1

上海市公用人防工程日常维修养护估算指标（2024）
内 容	战时用途	单位	建 筑 面 积 （m2）
≤200	≤300	≤400	≤500	≤700	≤1000	≤1400	≤2000	＞2000
土建结构和孔口防护设施维修养护经费	指挥工程	元/m2.3年
31.37	27.22	22.37	18.91	16.25
医疗救护工程
28.98	25.2	20.62	17.33	14.81
人员掩蔽工程（型钢封堵）
33.21	25.35	22.75	18.93	16.21	14.11
人员掩蔽工程（门式封堵）
36.52	28.68	23.09	18.79
物资库、汽车库等其他配套工程(型钢封堵)
30.07	23.28	21.32	17.95	15.53	13.68
物资库、汽车库等其他配套工程(门式封堵)
26.88	21.89	18.31	15.57
简易工程
21.57	17.67	15.72	14.55
战时及平战结合设备设施维修养护经费	指挥工程
40.23	37.29	35.23	33.77	32.64
医疗救护工程
35.71	33.17	31.39	30.13	29.16
人员掩蔽工程
39.48	36.97	35.05	33.71	32.74	32.01
物资库、汽车库等其他配套工程
31.92	29.47	27.54	26.19	25.23	24.49
防台、防汛费	元/m2.3年	5.37
防水堵漏	缝漏	元/m	568
点漏	元/个	204
止水带更换	元/m	2600
设备设施专项维修养护经费	元/（台、套）	发电机组、深井泵、变压器及控制设备、指挥通讯器材等维修养护费用按实际发生额计算
注：1、若简易工程配置战时通风系统时，按相应战时用途人防工程战时及平战结合设备设施维修养护估算指标计算。
2、街镇指挥所维修养护，按照人员掩蔽工程维修养护指标执行。
3、防空专业队队员掩蔽部维修养护，按照人员掩蔽工程维修养护指标执行；防空专业队装备掩蔽部维修养护，按照物资库、汽车库等其他配套工程维修养护指标执行。
4、未标注子目,依照覆盖其面积的最接近分类档计取,如：面积为300㎡的人员掩蔽工程（型钢封堵）依照“≤500㎡人员掩蔽工程（型钢封堵）"，以33.21元/m2.3年计取。