附件

上海市2025年度海上光伏项目竞争配置评分表

配置要素	评价内容	评分标准	分值
1企业能力（20分）	1.1投资能力	（1）净资产（3分）。净资产大于50亿元（含）得3分；50亿元到30亿元（含）得2分；小于30亿元，得1分。

（2）总资产（3分）。总资产大于250亿元（含）得3分；250亿元到150亿元（含）得2分；小于150亿元，得1分。

针对联合体申报，资产按股比加权计算。	6
1.2业绩情况	已并网海上新能源项目或水面光伏项目装机规模在50万千瓦以上的，得6分；不足上述规模，按与上述规模的比例得分。

针对联合体申报，装机规模按股比加权计算。	6
1.3科创能力	（1）建设的海上新能源项目或水面光伏项目获得省部级及以上表彰（不含集团内部表彰），得1分。

（2）拥有国家或省级认定的新能源技术研究中心或实验室，得1分。

（3）主编或主要参编海上新能源或光伏领域技术标准超过5项，得1分。

（4）取得海上新能源或水面光伏工程建设发明专利超过5项，得1分。

以上内容可重复计算，最高得4分。针对联合体申报，科创业绩可累加。	4
1.4保供调峰	方式1：企业2024年为上海供电电量大于等于100亿千瓦时的，得4分；低于100亿千瓦时的，按比例得分。

方式2：企业2024年接入上海电网的风电、光伏发电量大于等于10亿千瓦时的，得4分；低于10亿千瓦时的，按比例得分。

方式3：企业为上海电网提供常态化调峰能力，包括调峰燃机、公用煤机、抽水蓄能、新型储能等，调峰能力大于等于400万千瓦的，得4分，低于400万千瓦的，按比例得分。

供应电量按照控股装机法计算，若在合作协议中明确约定项目实际建设运营方的，则供应电量计入实际建设运营方，不再计入控股方，供应电量数据需由上海市电力公司提供证明文件；调峰能力按控股装机法计算，由上海市电力公司提供证明文件。联合体申报，供应电量、接入风光电量、提供常态化调峰能力按股比加权计算。

企业任选一种方式计分。	4
2设备先进性（10分）	2.1组件性能	根据光伏组件转换效率评分，需出具相关证明材料。	6
2.2逆变器效率	光伏逆变器效率不低于98.4%且最高转换效率不低于99%的，得2分。	2
2.3设备智能化	根据场区设备及环境监测、智能化运行维护等智能化智慧化程度综合赋分，最高可得2分。	2
3技术方案（30分）	3.1空间与资源利用合理性	根据光伏阵列布置与设计、设备选型、发电量计算合理性等方面评分，最高可得3分。由专家综合评分。	3
3.2特殊气候适应性	设计方案充分考虑风浪等特殊性气候条件，提出针对性应对措施。

（1）提出防腐蚀应对措施并具备可行性的，得1分；

（2）提出抗台风应对措施并具备可行性的，得1分；

（3）提出抗浪潮应对措施并具备可行性的，得1分；

（4）提出抗洋流应对措施并具备可行性的，得1分。

由专家综合评分。	4
3.3生态环境友好性	提出生态环境保护方案与海洋环境监测方案，并承诺海洋环境监测方案按时实施，落实各项生态影响减缓措施、补偿措施和污染防治措施，成果科学合理，最高得2分。	2
3.4基础及结构设计合理性	根据设计方案（形式、工程量）安全性、经济性、合理性等方面评分，最高得3分。专家综合评分。	3
3.5输电方案合理性	根据升压站布置、输电设备选型、场内集电线路设计、送出路由集约节约等方面评分，最高得4分。专家综合评分。	4
3.6施工方案合理性	项目施工组织计划、施工工器具、施工设备选择完备，施工方案具有较好的操作性，建设计划安排合理可靠的，最高得3分。专家综合评分。	3
3.7运维方案合理性	运维方案具有较好的操作性、合理可靠的，最高得2分。专家综合评分。	2
3.8安全保障方案	设计、施工、运维等全生命周期的安全保障措施合理可靠，最高得1分。	1
3.9投资估算及经济测算	（1）投资估算编制的合理性及准确性，最高得1分；

（2）经济测算的合理性及规范性，最高得1分。	2
3.10外部适应性方案	（1）建设适应性方案（3分）。对前期工作涉及利益相关方和各部门管理要求，进行充分分析并提出合理应对措施的，最高得3分。

（2）电力系统接入适应性方案（3分）。对前期工作涉及利益相关方和各部门管理要求，进行充分分析并对通道、站址落实等提出合理应对措施方案的，最高得3分。	6
4上网电价（40分）	上网电价	承诺上网电价根据国家《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号）和上海市新能源上网电价市场化改革相关政策执行，得40分。	40

上海市发展和改革委员会办公室	2025年7月1日印发