附件

视频接入操作手册

一、现场视频接入技术要求

1.网络支持标准

支持互联网传输（网线或光纤）。根据监控点位的数量，带宽按“监控点位数量乘以4Mbps”为基准，增加20%的冗余确保传输的稳定性。以工地部署3路监控为例，所需上行带宽不低于15Mbps。

支持无线4G及以上网络传输。以每路视频4Mbps码率并上浮20%计算，流量应满足需要接入平台的天数。

2.摄像机设备要求

工地（含红线内生活区）人员出入口、塔吊（制高点）和基坑及其他危险性较大的分部分项工程作业区应分别安装视频监控设备，摄像机种类应选择球机；

支持云台控制，定位精度为±0.2°，回传分辨率0.1°，具备设置和调用巡航功能（360°）；具备设置和调用自动归位功能；

支持1080x720P@25fps及以上的高清彩色画面输出，宜支持音频输出；

支持国家标准GB/T28181-2016且支持H.264视频编码标准；

摄像机的视频编码应配置为H.264格式；

国标通道未被占用；

支持不低于20倍光学变倍，16倍数字变倍；

支持红外夜视功能，照射距离不小于100m，最低照度0.05 lx；

支持定时抓图、事件抓图与事件录像功能；

防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级；

摄像机预置位应正对工地人员出入、活动、作业位置；

视频图像左上角标注当前时间；右下角标注项目名称及安装位置说明（如：XXXX项目-人员出入口、XXXX项目-塔吊（制高点）、XXXX项目-工程作业区）。

3.设备维护要求

应定期对视频和音频监控设备进行清洁维护，确保视频和音频监控设备处于良好工作状态。

应保存运行维护记录，保存时间应与建设周期一致。

如若视频质量不达标，工地应优化视频传输系统，以确保视频传输质量符合规定标准。

二、工地现场视频接入步骤（GB/T28181协议）

1.填写工地视频的接入信息

如图1-1，在“上海市建筑工地安全监管平台”中，点击“工地视频”，随后点击页面左侧“工地视频申报入口”（图1-2）。登记工地的基本信息，包括客户名称（项目名称）、联系地址（注明行政区）、联系人姓名及电话，

确定“视频接入方式”（图1-3）。

图1-1	图1-2
图1-3

2.视频设备接入

可选择“现场接入”或“自行接入”两种接入方式。

选择“现场接入”，等待装维人员3个工作日内与登记表联系人电话联系。

选择“自行接入”，5个工作日后使用登记表联系人电话号码作为装维账号按如下步骤操作：

1）设置设备配置管理页面

电脑与摄像机通过网线连接后，登录设备配置管理页面（图2-1，首次登录需设置密码），在电脑浏览器内输入设备IP地址。更改默认网关为出口网关地址，配置默认路由为与出口网关同网段的网口，首选DNS服务器填写202.96.209.5（图2-2）

图2-1	图2-2

2)设备定位

图2-3

下载“天翼视联装维端”APP（图2-3，目前仅面向安卓系统用户下载使用），下载地址https://vcp.21cn.com/prohome/index.html。

图2-4	图2-5

如图2-4，使用装维账号（登记的联系人电话）登录后，选择绑定的企业主账号19117269902（图2-5）。

图2-6	图2-7
图2-8	图2-9

进入“绑定摄像头”，点击“国标28181协议”（图2-6、图2-7）。选择“安装位置（至第六层级）”，输入项目名称，点击确定（图2-8、图2-9）。

图2-10	图2-11
图2-12	图2-13

如图2-10、图2-11，点击“经纬度”获取定位信息。如图2-12、图2-13，点击“目标层级”选择设备所在的行政区。全部完成后返回上级页面，点击“创建工单”。

3)绑定设备

图2-14	图2-15

如图2-14、图2-15，依次选择设备厂商、设备数量，点击“获取平台配置信息”，下滑页面点击“一键复制平台配置信息”。

图2-16

打开摄像机的设备配置管理页面（图2-16），选择GB28181国标接入，填入“天翼视联装维端”APP复制的配置信息。

图2-17

如图2-17，进入【相机设置-视频】，修改参数如下：
编码模式：H.264（注：编码模式需修改为H.264)

分辨率：1920*1080（1080P）

帧率：25

码流控制：可变码流

码流上限：2048

取消水印：勾选

图2-18	图2-19
图2-20	图2-21

返回“天翼视联装维端APP”，如图2-18、图2-19依次点击“绑定设备”“检测设备状态”（无需等待）后，记录设备下方的【国标ID】（图2-20），并按照“项目名称-安装位置”的格式命名设备（如：XXXX项目-人员出入口、XXXX项目-制高点、XXXX项目-工程作业区”）。点击“去绑定”，如图2-21选择“自定义视频汇聚套餐”，完成绑定。

图2-22	图2-23

如图2-22、图2-23，完成设备绑定后，点击“批量绑定套餐”，选择“绑定视频云回看套餐”。根据需要的云存天数（30天/90天），点击相应的套餐，并选择绑定的设备。

4)调试设备

如图2-24点击已绑定设备，若看到实时视频流（图2-25），即表示装维成功。

图2-24	图2-25

5）完成绑定

图2-26	图2-27

如图2-26所示，点击“去调试”后，下滑点击“调试完毕”并二次点击“确认调试完毕”，完成装维工单（图2-27）。若确认完成，将无法再查看设备直播、无法操作设备。

3.填写摄像机设备码

打开“上海市建筑工地安全监管平台”，点击“工地视频”，如图3-1点击“监控设备编码填写”，进入图3-2页面“增加视频设备”，填写每个摄像头的“设备编码”及“安装位置”（图3-3），设备编码见设备参数中的设备国标ID（图3-4）。

图3-1	图3-2
图3-3	图3-4

工地视频接入过程中如遇问题，可联系公共邮箱：hurd-spzs@sinet.cn或点击天翼视联装维端APP首页“参数配置操作指引获取”阅读操作手册，如图3-5所示。

图3-5