**附件一： 上海市园林绿化工程文明工地申报表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | | | | |
| 建设地点 |  | | | | |
| 建设单位 |  | | 联系人及联系电话 | |  |
| 开工日期 |  | | 计划竣工日期 | |  |
| 工程建设规模、内容及标准 |  | | | | |
| 工程主要 工程量 |  | | | | |
| 工程造价 | 万元 | 绿化面积 | |  | |
| 主要参建单位（全称） | | | | 项目负责人电话 | |
| 施工单位 |  | | |  | |
| 监理单位 |  | | |  | |
| 设计单位 |  | | |  | |
| 施工单位 创建计划 | (另附页）  项目经理（签名）： （单位盖章）  年 月 日 | | | | |
| 监理单位 意见 | 总监理工程师（签名）： （单位盖章）  年 月 日 | | | | |
| 建设单位 意见 | 项目负责人（签名）： （单位盖章）  年 月 日 | | | | |

**附件二**

**上海市园林绿化工程文明工地内业检查评分表（基础管理） 表1**

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | **应得分（15）** | **扣分** | **实得分** | **备注** |
| 1 | 管理组织机构（网路）齐全、相应的岗位责任制及管理制度齐全 | 2 |  |  |  |
| 2 | 外来务工人员登记名册和职工进出工地登记齐全，“四证”齐全，并按相关规定办理保险 | 3 |  |  |  |
| 3 | 施工许可资料及管线保护资料齐全 | 2 |  |  |  |
| 4 | 施工组织设计中应有施工现场总平面图；临时设施搭设方案、验收手续齐全 | 2 |  |  |  |
| 5 | 工程施工相关手续（掘路执照、占掘路施工交通安全意见书、占路许可证、河道港监意见书 以及管线保护资料、河道临时使用许可证、临时排水许可证等）齐全，下井下池有监护记录 | 3 |  |  |  |
| 6 | 安全质量标准化日常检查资料齐全 | 3 |  |  |  |

工程名称： 检查人：

**附件二**

**上海市园林绿化工程文明工地现场检查评分表（基础管理） 表2**

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | | **应得分（15）** | **扣分** | **实得分** | **备注** |
| 1 | 场地挂牌及人员管理 | 施工名牌和施工告示牌制作标准，内容齐全，位置合理且醒目  现场设置“五牌一图”  施工人员进入施工现场佩戴安全帽和工作卡 | 2 |  |  |  |
| 2 | 围档和大门 | 统一、连续、稳固、整洁、美观  工地实行封闭管理  大门设置符合标准，有门卫制度和门卫人员 | 3 |  |  |  |
| 3 | 形象标识 | 工地大门、旗杆设置齐全  办公室、生活区形象标识统一规范 | 3 |  |  |  |
| 4 | 三通一平 | 施工现场必须做到三通一平，排水畅通；并做到工完、料尽、场地清 | 3 |  |  |  |
| 5 | 场容场貌 | 建筑材料、构配件应按总平面布局堆放  机具设备摆放整齐，施工现场工完场清 | 2 |  |  |  |
| 6 | 社区建设 | 地区居民无投诉，施工未影响居民出行，有施工不扰民措施 | 2 |  |  |  |

工程名称： 检查人：

**附件二**

**上海市园林绿化工程文明工地内业检查评分表（安全管理） 表3**

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | **应得分（20）** | **扣分** | **实得分** | **备注** |
| 1 | 安全保证体系、组织机构及责任制健全 | 2 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工措施费单列，使用有计划，有支付申请，并经监理确认，做到专款专用，相关台账齐全 | 2 |  |  |  |
| 3 | 施工组织设计安全方案及临时用电等齐全 | 3 |  |  |  |
| 4 | 特种作业人员施工机械登记备案等相关资料齐全 | 3 |  |  |  |
| 5 | 防汛防台、深基坑作业、动火等各类预案齐全 | 3 |  |  |  |
| 6 | 消防器材、临时用电、施工机械等检查记录齐全 | 5 |  |  |  |
| 7 | 动火审批制度和审批手续齐全 | 2 |  |  |  |

工程名称： 检查人：

**附件二**

**上海市园林绿化工程文明工地现场检查评分表（安全管理） 表4**

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | | **应得分（20）** | **扣分** | **实得分** | **备注** |
| 1 | 用电管理 | 现场施工用电线路设置、电器、电箱设备符合要求  生活及办公区域用的规范，无乱拉电线及使用违规电器现象 | 4 |  |  |  |
| 2 | 机械设备 | 施工机械设备符合《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33）的要求 | 3 |  |  |  |
| 3 | 安全防护 | “三宝”、“四口”、 “五临边”均设置防护措施及警示标志；对植物进行病虫害防治需设置明显标识，防治误入发生危险 | 4 |  |  |  |
| 4 | 设施安全 | 各类脚手架（含排架）搭设、基坑支护符合规范要求  人员上下安全通道符合要求 | 3 |  |  |  |
| 5 | 防台防汛 | 防汛防台物资齐全并设立专门仓库， | 3 |  |  |  |
| 6 | 高空作业 | 劳动保护用品配备齐全（安全帽、安全带，穿防滑鞋），雨雪天及六级以上大风天气未进行高空作业，垂直及地面影响范围设置护栏、警示标志、警示灯并有专人管理 | 3 |  |  |  |

工程名称： 检查人：

**附件二**

**上海市园林绿化工程文明工地内业检查评分表（质量管理） 表5**

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | **应得分（20）** | **扣分** | **实得分** | **备注** |
| 1 | 设计变更手续齐全 | 3 |  |  |  |
| 2 | 施工组织设计（方案）及专项施工方案审批手续齐全 | 5 |  |  |  |
| 3 | 原材料、成品、半成品质量控制资料齐全；工程设备出厂检验、进场验收手续完整。试件试验报告及评定符合要求，各类功能检测资料齐全，并按规定及时建立台账 | 6 |  |  |  |
| 4 | 工程报验资料齐全；按规定组织验收，验收资料齐全；验收过程中发现的问题及时整改且消项资料齐全 | 6 |  |  |  |

工程名称： 检查人：

**附件二**

**上海市园林绿化工程文明工地现场检查评分表（质量管理） 表6**

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | | **应得分（15）** | **扣分** | **实得分** | **备注** |
| 1 | 质量基础 | 按图施工，严格执行强制性标准，施工工艺符合要求，有合格的检测、计量、试验设备和设施，按规定设置标养室 | 3 |  |  |  |
| 2 | 质量实体 | 符合《上海市工程建设规范 园林绿化工程施工质量验收规范》DG/TJ08-701 | 6 |  |  |  |
| 3 | 质量责任承诺和铭牌 | “两书一牌”齐全 | 3 |  |  |  |
| 4 | 建设材料、构配件和设备 | 进入施工现场的建设材料、构配件和设备，应当按照品种、规格分类堆放，并设置标识牌。建立健全台账管理制度。 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

工程名称： 检查人：

**附件二**

**上海市园林绿化工程文明工地内业检查评分表（人员管理） 表7**

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | **应得分（10）** | **扣分** | **实得分** | **备注** |
| 1 | 管理机构齐全，相应的岗位责任制及管理制度齐全 | 2 |  |  |  |
| 2 | 工地职工教育、培训、考核情况记录齐全 | 5 |  |  |  |
| 3 | 劳动保护用品发放记录齐全 | 3 |  |  |  |

工程名称： 检查人：

**附件二**

**上海市园林绿化工程文明工地现场检查评分表（人员管理） 表8**

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | **应得分（10）** | **扣分** | **实得分** | **备注** |
| 1 | 项目管理机构管理及技术人员健全，均持证上岗（项目负责人、技术负责人、安全员、资料员、施工员、质量员、材料员），到岗履职情况 | 3 |  |  |  |
| 2 | 特种作业人员持证上岗 | 2 |  |  |  |
| 3 | 农民工花名册建立齐全，并办理相关用工手续和社保 | 3 |  |  |  |
| 4 | 现场有活动（娱乐）室及民工学校，重视工地职工业余生活和学习 | 2 |  |  |  |

工程名称： 检查人：

**附件二**

**上海市园林绿化工程文明工地内业检查评分表（卫生防疫） 表9**

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | **应得分（15）** | **扣 分** | **实得分** | **备注** |
| 1 | 管理机构(网络〕齐全，岗位职责、管理制度齐全 | 3 |  |  |  |
| 2 | 施工组织设计、各类专项施工方案，应急预案等有卫生防疫内容，且有针对性和可操作性 | 2 |  |  |  |
| 3 | 有食堂进货、留样菜（供餐)、冰箱清洗，卫生检查等记录 | 3 |  |  |  |
| 4 | 有食堂卫生许可证(无食堂的有供餐协议、供餐单位营业执照、)复印件等资料 | 3 |  |  |  |
| 5 | 灭四害投药记录齐全 | 1 |  |  |  |
| 6 | 民工宿舍及办会、生活区城有管理制度、有检查，相关资料齐全 | 3 |  |  |  |

工程名称： 检查人：

**附件二**

**上海市园林绿化工程文明工地现场检查评分表（卫生防疫） 表10**

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | | **应得分（15）** | **扣分** | **实得分** | **备注** |
| 1 | 环境设施 | 现场办公、生活区与施工区分隔明显，设施齐全，环境卫生佳  工地现场有将合卫生标准的饮用水和器具  宿舍生活用品摆放整齐，墙上无蜘蛛网，地上无痰迹、烟蒂，床下无脏物  生活区排水沟清洁畅通，场地平整整沽，无坑洼积水和卫生死角  有加盖垃圾箱，材料、物品堆放整齐 | 5 |  |  |  |
| 2 | 食堂 | 环境整洁，无异味;  有冰箱、有货架、有留样菜，有消毒、份尘、灭蝇(鼠)措施，生熟分开，食物存放有序  卫生许可证（供菜协议)、炊事人员健康证和管理制度上墙 | 5 |  |  |  |
| 3 | 厕所浴室 | 环境整洁，无异味，管理制度上墙  有冲洗设备，有定期消毒，有化粪池 | 3 |  |  |  |
| 4 | 应急医务 | 工地有医务室或者配备急救药箱和急救器械  有专职或兼职的医务人员负责现场医务卫生 | 2 |  |  |  |

工程名称： 检查人：

**附件二**

**上海市园林绿化工程文明工地内业检查评分表（环境保护） 表11**

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | | **应得分（10）** | **扣分** | **实得分** | **备注** |
| 1 | 扬尘防治 | 扬尘防治方案具备，审批手续齐全 | 3 |  |  |  |
| 2 | 噪声及光  污染 | 夜间施工许可证资料齐全 | 2 |  |  |  |
| 3 | 现场环境 | 卫生清洁记录齐全  脚手架搭设验收记录齐全 | 5 |  |  |  |

工程名称： 检查人：

**附件二**

**上海市园林绿化工程文明工地现场检查评分表（环境保护） 表12**

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | | **应得分（15）** | **扣分** | **实得分** | **备注** |
| 1 | 扬尘防治 | 设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀等设施  时在24小时内不能完成清运的建筑垃圾采取防尘措施;暂无法清运的土方应用绿网覆盖  施工现场无自拌混凝土、砂浆  施工作业时有效防治扬尘的措施 | 4 |  |  |  |
| 2 | 噪声及光  污染 | 夜间施工应办理许可证及备案手续.并向社会公示  不使用明令禁止的高噪声设备  夜间施工采取防噪、遮光措施  易产生噪声的施工机械设备应设置在施工现场中远离居民区一侧的位置，并应  在设有隔音功能的临房、临棚内操作 | 4 |  |  |  |
| 3 | 空气污染 | 施工现场严禁焚烧各类废弃物 | 2 |  |  |  |
| 4 | 现场环境 | 生活、办公区城、施工现场环境整洁  现场有专职保洁员  脚手架外侧设安全网，设置整洁  脚手架杆件涂装规定颜色的警示漆  垃圾、土方等堆放及运输符合要求，泥浆水等排放符合有关规定 | 5 |  |  |  |

工程名称： 检查人：

**附件二**

**上海市园林绿化工程文明工地内业检查评分表（综合治安管理、劳动保护） 表13**

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | | **应得分（10）** | **扣分** | **实得分** | **备注** |
| 1 | 综合治安 | 危险品购买、使用有台账  消防设施产品质保资料齐全，购买凭证齐全 | 5 |  |  |  |
| 2 | 劳动保护 | 开展群众性安全生产、职业卫生宣传教育活动记录齐全  劳动保护用品发放记录齐全  产品合格资料齐全 | 5 |  |  |  |

工程名称：检查人：

**附件二**

**上海市园林绿化工程文明工地现场检查评分表（综合治安管理、劳动保护） 表14**

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | | **应得分（10）** | **扣分** | **实得分** | **备注** |
| 1 | 综合治安 | 危险品仓库设置合理，有专人管理。使用、储存、运输符合规范  各项消防设施完好，配置符合要求  易燃、易爆场所有禁火、禁烟标志 | 5 |  |  |  |
| 2 | 劳动保护 | 施工现场必须有防暑降温、防寒保暖的措施，正确使用劳动保护用品。 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

工程名称：检查人：